<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<profile>
<softDir>
chipgen/Modem2G</softDir>
<project>
8809 for [CT8851]</project>
<mainScript>
CoolWatcher/cwuser.rb</mainScript>
<hardXmd>
chipgen/Modem2G/toolpool/map/8910/8910m_hard.xml</hardXmd>
<softXmd>
chipgen/Modem2G/toolpool/map/8910/8910_soft_pkg.xmd</softXmd>
<!--
<defaultTfg>rbbase/common/plugins/tracesniffer3G/default.tfg</defaultTfg>
<lastCfpForFlamulator></lastCfpForFlamulator>
<lastCoolGDBConfiguration>rbbase/common/plugins/CoolGDB/profiles/8809_xcpu.cgdb</lastCoolGDBConfiguration>
<lastFlashProgForFastpf></lastFlashProgForFastpf>
<lastLodForDownload></lastLodForDownload>
-->
<lastLodForRomburn></lastLodForRomburn>
<lastcomport>3</lastcomport>
<chipDie>8910</chipDie>
<flowcontrol></flowcontrol> 
<pathToGDB>../cygwin/coolgdb/bin</pathToGDB>
<tracerSetting>rbbase/common/plugins/tracer/default2g.ini</tracerSetting>
<restartAfterCrashDump>0</restartAfterCrashDump>
<autoRunTracer>0</autoRunTracer>
<elfdumpSetting>chipgen/Modem2G/toolpool/map/elfdump/8910.xml</elfdumpSetting>
<lastBlueScreenDumpDirName>BlueScreen</lastBlueScreenDumpDirName>
<lastBlueScreenDumpMode>STUB_PERI</lastBlueScreenDumpMode>
<lastElfFileName>G:/A_chip/8910/lod/8910C_catm/8910C_catm_em610_V1.elf</lastElfFileName>
</profile>
